|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-70.20 | | Скамья радиусная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1950x2010x470 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: нержавеющая сталь, лиственица Комплектация: скамья в сборе - 1 шт. Скамейка радиусная уличная. Материал каркаса – нержавеющая шлифованная сталь. Материал из дерева - лиственница.Окончательная отделка из дерева  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак | | | |