|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-208 | | Спортивный элемент "Аксель" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 629x1482x580 | Вес, кг: | 28.21 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, пластик ПНД. Комплектация: опора - 3 шт.; уступы- 3 шт.;  Опора трубы выполнена из металлической круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Уступы выполнены из пластика. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |