|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-15 | | Скамья парковая ЛГСП-15 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 410x1710x406 | Вес, кг: | 25.18 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл Комплектация: скамья парковая в сборе – 1 шт; комплект крепежа – 1 шт. Скамья выполнена на сварном металлокаркасе из профильной трубы 60×40 мм и 40×20 мм с толщиной стенки 2 мм, а также стального листа толщиной 5 мм. Сиденье состоит из деревянных досок шириной 60 мм и толщиной 40 мм, покрытых лаком. Все металлические элементы окрашены порошковой краской, крепёж — оцинкованный. | | | |