|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-19.13 | | Стойки волейбольные с сеткой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 280x14280x2630 | Вес, кг: | 133.70548 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, нейлоновая сетка. Комплектация: Столб- 2 шт., Крюк - 4 шт., Сетка – 1 шт., Комплект крепежа- 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Стойки волейбольные состоят из двух опорных столбов. Столбы изготовлены из металлической круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Крючки для сетки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Крючки крепятся к опорным столбам с помощью хомутов, которые выполнены из пластика.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |