|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-24 | | Скамейка "Змея" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x2000x350 | Вес, кг: | 29 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Комплекс состоит из 5 опорных столбов. Металлические элементы выполнены из круглой трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм.  Декоративные фанерные элементы, стилизованные под змею, изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити.  С верхней стороны на скамью нанесено стилизованное изображение в виде геометрического развивающего узора, выполненное печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.  Комплектация: Декоративный элемент змейка – 1 компл; опорные металлические столбы – 5 шт; комплект крепежа – 1 комплект. | | | |