|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИК-14.2 | | Игровой комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 3100x3650x1200 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая фанера, дерево - лиственница, металл.  Изделие состоит из внутреннего каркаса, состоящего из панелей, соединенных в единую конструкцию в форме медведя и внешней обшивки. Панели каркаса выполнен из высокопрочной влагостойкой берёзовой фанеры толщиной 21 и 27 мм. Для придания требуемой толщины возможна склейка элементов.   Внешняя облицовка выполнена из отдельных дощечек лиственницы толщиной 32 мм. Все элементы обшивки окрашены акриловой краской. Изделие крепится к закладным элементам болтами. Закладные выполнены из металлической трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм и высотой 500 мм. | | | |