|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-4,2х6-ПКФ-П | | Теневой навес 4200х6000 (стены - поликарбонат, фанера) с декоративными элементами "Профессия" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 5150x6900x2955 | Вес, кг: | 1683.54 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Фанера берёзовая, сотовый поликарбонат 8 мм, порошковая краска Конструкция состоит из:  Профильной трубы 40х40х2, Профильной трубы 80х40х3, Профильной трубы 80х80х3, Профилированный лист с профилем НС-35, Декоративных панелей из фанеры 9 мм, Передних бортов из фанеры 15 мм.  Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Комплектация: -Комплект металла - 1шт -Комплект декоративных панелей - 1шт -Комплект передних бортов - 1шт -Комплект крепежа - 1шт | | | |