|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-80.1 | | Скамья парковая | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x1600x450 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик Комплектация: Скамья парковая – 1 шт. Каркас скамьи выполнен из оцинкованного листового металла толщиной 4 мм с порошковым покрытием, защищающим от коррозии и внешних воздействий. Сиденье изготовлено из HPL-пластика толщиной 12 мм с UF-покрытием, устойчивым к ультрафиолету и влаге. | | | |