|  |  |
| --- | --- |
| ЛГП-64 | Стол для песочницы "Решето" (HDPE) |
|  |
| Размеры, мм: | 450x750x300 | Вес, кг: | 16 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, порошковая краска, нержавеющая сталь, HDPE.Овальная столешница выполнена из листового полиэтилена низкого давления ПНД (высокой плотности — HDPE) с верхнем слоем красного цвета, толщиной 15 мм. Листовой полиэтилен применяется в производстве детских комплексов. В столешницу вмонтированы два сита, диаметром 130 мм и 150 мм, с отфрезерованными отверстиями для просеивания песка, выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм.Опорные ножки (5 шт.) выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм. Опорные ножки покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: столешница – 1 шт., опорные ножки – 5 шт., комплект крепежа – 1 шт. |