|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-17 | | Стол с лавочками "Школьник" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1300x1700x700 | Вес, кг: | 73 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Металлический каркас выполнен из круглой трубы диаметром 26,8 мм. По углам каркаса приварены четыре пластины, размером 6 мм х 60 мм х 120 мм, имеющие по два отверстия под крепеж. Столешница и сиденья комплекса изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкован. Закладные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм и длиной 300 мм. В верхней части приварены пластины размером 6 мм х 60 мм х 120 мм с двумя отверстиями под крепеж, в нижней приварены пластины 5 мм х 50 мм х 100 мм – под бетонирование. Комплектация: стол со скамьями –1 компл, комплект крепежа – 1 шт. | | | |