|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0223 | | Качалка на пружине "Машинка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 420x720x800 | Вес, кг: | 19.9418 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород – Лиственница, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.  Комплектация: Закладные детали - 1 шт. ; основание с пружиной – 1 компл., сидение - 1 шт., Игровой элемент - 1 шт., ручка - 1 шт., декоративный элемент «Колесо» – 4 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Качалка состоит из сиденья выполненного из бруса хвойных пород D 200 мм на металлической пружине, ручки выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Декоративные элементы «колеса» выполнены из бруса лиственницы D 200 мм. Профиль – круглый, радиус скругления углов - R10 и R20. Игровой элемент выполнены из двустороннего HPL пластика толщиной 14 мм.   В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и монтажные отверстия и закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |