|  |  |
| --- | --- |
| MG1103 | Песочница |
|  |
| Размеры, мм: | 4185x4800x250 | Вес, кг: | 251.1792 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющий крепеж.Комплектация: Закладные детали - 12 шт.; Стойки- 6 шт.; Борт - 6 шт., декоративный элемент - 12 шт., комплект крепежа - 1 шт.Песочница состоит из 6-и стоек и 6-и бортов. Стойки выполнены из бруса лиственницы сечением 200 мм. Борта выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 140 мм. Декоративные элементы выполнены из бруса хвойных пород сечением 90 мм. Профиль – круглый, радиус скругления углов - R10.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и монтажные отверстия закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |