|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG2004 | | Столик с пеньками | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1400x1400x650 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 4 шт., столик – 1 компл., стульчики - 8 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Опорные стойки и стульчики выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Столик представлен в виде строганых досок сосны сорта А размерами 190ммх35мм, 90мм х 35 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |