|  |  |
| --- | --- |
| MG3401 | Развивающий элемент "Барабаны" |
|  |
| Размеры, мм: | 570x620x900 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: дерево хвойных пород, металл,пластик.Комплектация: Барабаны – 3 шт.Крышка барабана - 3 шт.Опорный столб – 1 шт. Крепежные пластины - 3 шт.Закладная - 1 шт.Комплект крепежа - 1 шт.Опорная стойка выполнена из бруса сечением 140х140 мм. Профиль – круглый. Основной элемент - барабаны, которые сварены из металла толщиной 2 мм. Барабаны прикручиваются к столбу через крепежные пластины и закрываются сверху крышками из HDPE.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Весь крепеж не имеет выступающих элементов или скрыт. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |