|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG3401 | | Развивающий элемент "Барабаны" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 570x620x900 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: дерево хвойных пород, металл,пластик. Комплектация:  Барабаны – 3 шт. Крышка барабана - 3 шт. Опорный столб – 1 шт.  Крепежные пластины - 3 шт. Закладная - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Опорная стойка выполнена из бруса сечением 140х140 мм. Профиль – круглый.  Основной элемент - барабаны, которые сварены из металла толщиной 2 мм. Барабаны прикручиваются к столбу через крепежные пластины и закрываются сверху крышками из HDPE. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Весь крепеж не имеет выступающих элементов или скрыт.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |