|  |  |
| --- | --- |
| MG3404 | Развивающий элемент "Гримёрка" |
|  |
| Размеры, мм: | 1449x1726x1631 | Вес, кг: | 134.18 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна и лиственница, строганая доска сосны, металл, березовая фанера, нержавеющая сталь.Комплектация: опорный столб - 3 шт., пенек - 1 шт., панель "гримерка" - 1 шт., панель "время" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Пенек изготовлен из оцилиндрованного бруса сосны диаметром 200 мм.В развивающем элементе присутствует: -панель "Время"из строганых досок сосны 35 x 140 x 6000 мм и 35 x 190 x 6000 мм.-панель "Гримерка"из строганых досок сосны 35 x 140 x 6000 мм и 35 x 190 x 6000 мм. Зеркало изготовлено из нержавеющей стали толщиной 2 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |