|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-93 | | Антипарковочная полусфера | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x500x240 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: бетон. Комплектация: полусфера - 1 шт. Бетонная полусфера уменьшенного размера. Размер полусферы с диаметром 500 мм подходит для установки на тротуарах вдоль дороги. Такой размер полусферы будет препятствовать параллельной парковке автотранспорта с заездом на бордюр. В нижней части антипарковочной полусферы находится арматурная закладная для фиксации ограждения на установленной поверхности. Для установки высверливается отверстие и полусфера фиксируется. Для более надежной фиксации возможно применение двух-компонентного клея, путем заполнения засверленного отверстия. | | | |