|  |  |
| --- | --- |
| MG4202 | Спортивный комплекс |
|  |
| Размеры, мм: | 3666x3744x1848 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь.Комплектация: опорный столб - 4 шт.,перекладины - 8 шт., канатная паутина - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 90 мм.В спортивном оборудование присутствует: -канатная сетка из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |