|  |  |
| --- | --- |
| MG4208 | Спортивный комплекс |
|  |
| Размеры, мм: | 1961x1988x2584 | Вес, кг: | 148.41 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные стойки - 3 шт., бревна - 8 шт., комплект крепежа - 1 шт.Спортивный элемент выполнен из 3 опорных бревен для лазания. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины на спортивном комплексе изготовлены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 90 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |