|  |  |
| --- | --- |
| MG3510 | Спортивное оборудование Лестница для прыжков |
|  |
| Размеры, мм: | 2490x3079x1055 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь.Комплектация: опорный столб - 6 шт.,перекладины - 3 шт., канатная лестница - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 90 мм.В спортивном оборудование присутствует наклонная канатная сетка из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |