|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG3510 | | Спортивное оборудование Лестница для прыжков | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2490x3079x1055 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 6 шт.,перекладины - 3 шт., канатная лестница - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 90 мм. В спортивном оборудование присутствует наклонная канатная сетка из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |