|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG3512 | | Спортивное оборудование "Бревно выше-ниже" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1317x2805x546 | Вес, кг: | 60.428839 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорный столб - 4 шт.,бревна - 4 шт., комплект крепежа - 1 шт. Спортивный элемент выполнен из 4 опорных столбов и бревен для лазания. Бревна выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Опорные стойки выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |