|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-36.6-1 | | Подвес "Гнездо" с пластиковыми ручками (черное) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1078x1078 | Вес, кг: | 6 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат Комплектация: подвес гнездо – 1шт., комплект крепежа – 1шт.  Обод сиденья - стальная труба в обмотке из 3х-прядного неармированного каната диаметром 19 мм. Плетение внутри кольца выполнено из 6ти-прядного каната диаметром 16 мм, который закреплен между собой соединителями из полиамида, с рифлёным антискользящим покрытием. Подвесы состоят из 4х-прядного каната 16 мм. Оснащены пластиковыми ручками. Конструкция надежна и рассчитана на интенсивное использование. Предназначена для установки на уличных игровых площадках. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |