|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ3501 | | Элемент для развития ловкости "Бревно" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 260x2004x496 | Вес, кг: | 38.896 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: бревно в сборе - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Элемент для развития ловкости "Бревно" представляет собой бревно для лазания.  Опорное бревно выполнено из бруса сосны 100х100 мм., профиль Б. Бревно держится на двух круглых металлических трубах диаметром 57 мм с толщиной стенки 3 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |