|  |  |
| --- | --- |
| МГ3501 | Элемент для развития ловкости "Бревно" |
|  |
| Размеры, мм: | 260x2004x496 | Вес, кг: | 38.896 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: бревно в сборе - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Элемент для развития ловкости "Бревно" представляет собой бревно для лазания. Опорное бревно выполнено из бруса сосны 100х100 мм., профиль Б.Бревно держится на двух круглых металлических трубах диаметром 57 мм с толщиной стенки 3 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |