|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-12.2 | | Ворота футбольные 3 метра (с сеткой) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1000x3160x2080 | Вес, кг: | 86.465 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Стойки ворот выполнены из профильной трубы диаметром 80 мм. толщиной стенки 2 мм. Предусматривается стойка (ребро) жесткости на задней стороне ворот. Покрытие металла - полимерно-порошковая краска.  Комплектация: Перекладина -1 шт. Стойка основная- 2 шт. Рама нижняя 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Сетка - 1 шт. | | | |