|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-316 | | Карусель "Алабама" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1044x1046x1181 | Вес, кг: | 37.67 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, пластик ПНД. Комплектация: опора карусели - 1 шт.; сиденье карусели - 1 шт.; ограждение - 1 комплект. Опора карусели выполнена из металлической круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Чаша карусели, с габаритами 1050x330 мм, выполнена из пластика. Ограждение представлено в виде руля и труб, они выполнены из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |