|  |  |
| --- | --- |
| МГ6602 | Урна квадратная |
|  |
| Размеры, мм: | 402x410x1060 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: урна в сборе – 1 компл.Корпус урны выполнен из листового металла толщиной 4 мм. Урна имеет форму параллелепипеда, вытянутого вверх.Урна имеет оцинкованный вкладыш, который выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. С внешней стороны, по двум сторонам урна облицована сухой строганой доской сосны 35 х 140 мм.Доски отшлифованы, кромки скруглены, обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |