|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-73.50 | Пергола со скамейкой |
|  |
| Размеры, мм: | 2400x2880x3250 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные столбы - 6 шт., каркас - 1 компл., обшивка - 1 компл., скамья - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные столбы беседки выполнены из профильных металлических труб Каркас беседки изготовлен из профильных металлических труб сечением. Заполнение каркаса, а также скамейки и крыши представлено в виде строганых досок сосны.Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |