|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-73.52 | Навес с велопарковками |
|  |
| Размеры, мм: | 2132x2550x3400 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, монолитный поликарбонат.Комплектация: Боковые стойки – 2 шт; стойки – 5 шт., крыша - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Навес с велопарковками представляет из себя сборочный каркас из профильной трубы. Крыша представляет из себя монолитный поликарбонат, установленный на раму из профильных металлических труб.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.  |