|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-02 | | Домик "Магазин" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x2200x1650 | Вес, кг: | 75 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска. Декоративные ограждающие элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Ограждающие элементы собираются в паз. Крыша беседки выполнена из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 15 мм.  Металлические опорные закладные элементы выполнены из круглой трубы диаметром 26,8 мм и длиной 250 мм. В верхней части опоры установлена П-образная пластина, с отверстиями 9 мм для крепления ограждающих элементов, с толщиной стенки 3 мм.   На фигурный выступ фанерного ограждения нанесены цветы, выполненные печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом.  Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация:  беседка с крышей и декоративными элементами – 1 компл; скамья – 1 шт; столики – 2 шт; опорные элементы – 6 шт., комплект крепежей-1шт. | | | |