|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-303 | Карусель "Монреаль" |
|  |
| Размеры, мм: | 1990x1990x2050 | Вес, кг: | 150 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, пластик HDPE толщиной 15 мм, порошковая краска.Опорный центральный столб карусели выполнен из металлической круглой трубы диаметром 133мм с толщиной стенки 4 мм.«Плечи» карусели выполнены из круглой трубы диаметром 57 мм и имеют изогнутую форму с двумя опорным ручками и сидением в нижней части. Накладка на сидение выполнена из пластика HDPE толщиной 15 мм.В верхней части карусели установлен механизм вращения. Вращение осуществляется за счет двух подшипников: радиального и радиально-упорного. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. |