|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-155 | | Меловая доска | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 540x2000x1900 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, строганая доска сосны, металл, березовая фанера, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 2 шт., доска для рисования - 1 шт., крыша - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Крыша изготовлена из строганых досок сосны 35х90х6000 мм, 35х140х6000 мм.  В развивающем элементе присутствует:  -доска для рисования, которая выполнена из березовой фанеры толщиной 18 мм с нанесением покрытия для меловой доски. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |