|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-11 | | Ворота хоккейные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 782x1863x1242 | Вес, кг: | 43.544 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, порошковая краска, сетка хоккейная безузловая. Ворота хоккейные представляют собой сварную конструкцию, выполненную из стальной трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. На раме ворот закреплена сетка хоккейная безузловая с диаметром троса 3,5 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплектация: Ворота хоккейные - 1 шт., Сетка хоккейная - 1 шт., Комплект крепежа - 1 шт. | | | |