|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-13 | | Ворота футбольные с баскетбольным щитом | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1000x1480x2050 | Вес, кг: | 45.38 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера. Состоит из цельносварной рамы, выполненной из металлической профилированной трубы сечением 40 мм х 40 мм с толщиной металла 3мм и профильной трубы сечением 20 мм х 20 мм с толщиной металла 1,5мм; баскетбольного щита, выполненного из влагостойкой березовой фанеры; кольца баскетбольного длиной 400 мм, четырех закладных деталей, выполненных из металлической профилированной трубы сечением 40 мм х 40 мм с толщиной металла 3мм, и сетки для ворот. Окраска металла и фанеры производится полимерной краской. Все крепежи закрыты пластиковыми заглушками.  Комплектация: Рама ворот без сетки- 1 шт., Щит баскетбольный с кольцом без сетки -1 шт. | | | |