|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ4533 | | Воркаут МГ-33 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1688x6012x2591 | Вес, кг: | 343.82 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл. Комплектация: опорные стойки - 7 шт., рукоход - 1 шт., перекладины - 5 шт., лестница - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Рукоходы, лестница и перекладины на спортивном комплексе изготовлены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |