|  |  |
| --- | --- |
| ЛГО-13.1 | Газонное ограждение (Опора) |
|  |
| Размеры, мм: | 190x190x1010 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металлКомплектация - столб -1 шт., закладные детали - 1 шт.Газонное ограждение выполнено из профильный трубы сечением 120х40 мм с толщиной стенки 3 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |