|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГО-13.1 | | Газонное ограждение (Опора) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 190x190x1010 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл Комплектация - столб -1 шт., закладные детали - 1 шт. Газонное ограждение выполнено из профильный трубы сечением 120х40 мм с толщиной стенки 3 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |