|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-129 | | Игровой модуль "Механик" (HDPE) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1450x1650x1200 | Вес, кг: | 83 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик HDPE. Основные декоративные панели и развивающие элементы выполнены из листового полиэтилена низкого давления ПНД (высокой плотности — HDPE) разного цвета толщиной 15 мм, который применяется в производстве детских комплексов.   На вертикальные панели установлены различные механизмы и элементы в виде вращающихся шестеренок разной формы и размера, круглые диски, различные головоломки и лабиринты с подвижными ползунками, предназначенные для развития логического мышления и моторики.  Отдельные развивающие элементы выполнены из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм и 3 мм. На панели нанесена декоративная фрезеровка в виде линий и различных фигур. Шторка оконного проема выполнена из армированной резины толщиной 10 мм. В изделии применяются элементы, выполненные из круглой трубы из нержавеющей, стали диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2,0 мм. Закладные опорные элементы выполнены из пластин толщиной 6 мм и длинной 400 мм. Комплектация: стойка Механик – 1 компл.; комплект крепежа – 1 шт. | | | |