|  |  |
| --- | --- |
| MG0334 | Платформа с горкой |
|  |
| Размеры, мм: | 850x2100x1000 | Вес, кг: | 182.96 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: Бревно лиственница, нержавеющая сталь.Комплекстация:Бревна - 25 шт.Горка - 1 шт.Комплект крепежа - 1 шт.Комплекс представляет собой набор бревен из лиственницы, выступающей в роли наборного,ступенчатого элемента лаза к горке и цельносварной горки из нержавеющей стали.Наборный,ступенчатый, бревенчатый лаз выполнен в высотах разного уровня обеспечивающих доступ к горке с разным шагом.Бревна бетонируются в грунт.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие - Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе. |