|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0334 | | Платформа с горкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 850x2100x1000 | Вес, кг: | 182.96 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы:  Бревно лиственница, нержавеющая сталь. Комплекстация: Бревна - 25 шт. Горка - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Комплекс представляет собой набор бревен из лиственницы, выступающей в роли наборного,ступенчатого элемента лаза к горке и цельносварной горки из нержавеющей стали. Наборный,ступенчатый, бревенчатый лаз выполнен в высотах разного уровня обеспечивающих доступ к горке с разным шагом. Бревна бетонируются в грунт. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие - Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе. | | | |