|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-67 | | Урна для собачьих площадок | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 200x230x1300 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: урна в сборе – 1 компл. Корпус выполнен в виде вытянутого вверх параллелепипеда из листового металла толщиной 5 мм. Передняя панель выполнена в виде откидной дверцы из металла толщиной 3 мм и имеет замок для закрывания. Оцинкованный вкладыш выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Дверца дозатора и держатель изготовлены из листа металла толщиной 1 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |