|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-30 | | Домик "Ракета" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x1200x1910 | Вес, кг: | 67 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Домик выполнен в форме ракеты. Основные несущие декоративные элементы корпуса ракеты выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм с применением вставок из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. В кабинке установлена приборная панель и два круглых сидения с круглыми опорами для спины. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Закладные опорные стойки конструкции выполнены из трубы диаметром 26,8 мм и длиной 250 мм. Комплектация: Беседка "Ракета» – 1 компл;  Комплект крепежей -1 шт. | | | |