|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-204П | Подвес люлька |
|  |
| Размеры, мм: | 287x480x1482 | Вес, кг: | 4.62 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина.Комплектация: подвес резиновый – 1шт., комплект крепежа – 1шт.Сидение, закрытое из термопластика, и имеет защитные вертикальные ограничители и обод с металлическим армированием для прочности. Внутри конструкции сидения предусмотрена металлическая пластина для увеличения прочности. Цепь: короткозвенная оцинкованная, диаметр сечения звена цепи 6 мм. Цепь защищена термоусадочной оболочкой. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |