|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-204П | | Подвес люлька | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 287x480x1482 | Вес, кг: | 4.62 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, резина. Комплектация: подвес резиновый – 1шт., комплект крепежа – 1шт. Сидение, закрытое из термопластика, и имеет защитные вертикальные ограничители и обод с металлическим армированием для прочности. Внутри конструкции сидения предусмотрена металлическая пластина для увеличения прочности. Цепь: короткозвенная оцинкованная, диаметр сечения звена цепи 6 мм. Цепь защищена термоусадочной оболочкой.  Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |