|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИ-20 | | Развивающий элемент «Лабиринт» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 900x900x750 | Вес, кг: | 36 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска, оргстекло. Опорная стойка игрового элемента выполнена из металлической круглой трубы, диаметром  76 мм. Элемент выполнен в виде круга из высокопрочной влагостойкой берёзовой фанеры толщиной 21 мм.  С верху лабиринт закрыт оргстеклом, толщиной 4 мм. Ручки выполнены из электросварной трубы диаметром 18 мм. Лабиринт имеет возможность наклона поверхности относительно горизонта с возможностью перемещения шарика по лабиринту.  Все элементы, выполненные из фанеры покрыты в 2 слоя акриловой краски, и имеют специальное покрытие антиграффити. Все элементы, выполненные из металла зачищены, обезжирены и покрыты порошковой, полиэфирной краской.  Элементы комплекса: Игровой элемент в сборе – 1 компл. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |