|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИ-20 | Развивающий элемент «Лабиринт» |
|  |
| Размеры, мм: | 900x900x750 | Вес, кг: | 36 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска, оргстекло.Опорная стойка игрового элемента выполнена из металлической круглой трубы, диаметром 76 мм. Элемент выполнен в виде круга из высокопрочной влагостойкой берёзовой фанеры толщиной 21 мм. С верху лабиринт закрыт оргстеклом, толщиной 4 мм. Ручки выполнены из электросварной трубы диаметром 18 мм. Лабиринт имеет возможность наклона поверхности относительно горизонта с возможностью перемещения шарика по лабиринту. Все элементы, выполненные из фанеры покрыты в 2 слоя акриловой краски, и имеют специальное покрытие антиграффити. Все элементы, выполненные из металла зачищены, обезжирены и покрыты порошковой, полиэфирной краской.Элементы комплекса:Игровой элемент в сборе – 1 компл.Комплект крепежа - 1 шт. |