|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.63 | Канатная пирамида "Шухов" |
|  |
| Размеры, мм: | 4980x5750x3910 | Вес, кг: | 293 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, канат, резина.Комплектация: опорнный столб– 1 шт., канатная сетка – 1шт., комплект крепежа – 1 шт.Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Оголовок столба из алюминиевого сплава. Сеть из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм. Кресто-образные соединения каната из полиамида ПА6, обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Вставка из резинотканевой конвейерной ленты толщиной 7 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |