|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГП-42 | | Полусфера с тоннелем | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1500x1500x750 | Вес, кг: | 150 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик, резина Комплектация: полусфера – 1 шт. Полусфера с тоннелем представляет собой цельный элемент, готовый к монтажу, с возможностью крепления к основанию путём приклеивания или анкерного метода. Изделие выполнено на стеклопластиковом каркасе, армированном металлической трубой 25×25×2 мм, без использования сыпучих наполнителей и недопустимых материалов. Внешнее покрытие изготовлено из EPDM-крошки на алифатическом полиуретановом связующем (8 мм) с амортизирующим слоем из резиновой крошки на ароматическом связующем (20 мм), методом открытой формовки и холодной прессовки. Встроенный тоннель диаметром 600 мм выполнен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,5 мм с поверхностью 2В, смещён внутрь конструкции на 25 мм для безопасного сопряжения с покрытием; приварка и зиговка в зоне примыкания не допускаются. | | | |