|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.61 | Канатная пирамида "Старк" |
|  |
| Размеры, мм: | 6010x6010x3000 | Вес, кг: | 186 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, канат.Комплектация: опорнный столб– 1 шт., канатная сетка – 1шт., комплект крепежа – 1 шт.Опорный столб из трубы диаметром 108 мм покрытый полимерным покрытием. Оголовок столбаиз металла, покрытый полимерным покрытием. Сеть из армированного шестипрядного канатадиаметром 16 мм. Кресто-образные соединения каната из алюминиевого сплава, обжимныегильзы из алюминиевого сплава. С восьми сторон конструкция крепится к поверхности игровойплощадки с помощью талрепов, которые обеспечивают необходимое натяжение. Канатная сетькрепится с помощью металлических коушей к оголовку.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |